**ANEMOI - RIDER TECNICO**

Di Manfredi Perego

Con:

Una produzione BTT Balletto Teatro di Torino

**Richieste generali:**

Le richieste tecniche sono parti integranti del contratto e devono essere rispettate. In caso di domande o difficoltà potete contattare:

**Durata:** 30 minuti circa senza intervallo

**Tempi di montaggio e smontaggio:**

I tempi di montaggio e smontaggio sono da concordarsi direttamente con il direttore tecnico

**Richieste tecniche:**

Dimensioni ottimali di palco: Largh. Mt 10, profondità Mt 10

Quadratura nera alla tedesca con spazio per gli ingressi sul fondo (tra fondale e laterali)

Tappeto danza bianco

Regia audio e luci a fondo sala in posizione il più possibile centrale.

Potenza richiesta: 65 kw e due alimentazioni separate una per le luci e una per il suono

Segnaliamo l’uso costante, durante lo spettacolo, della macchina del fumo

**Tecnici:**

montaggio: 2 macchinisti

2 elettricisti

1 fonico

Smontaggio: 2 macchinisti

2 elettricisti

1 fonico

**Camerini:**

N° 1 Camerino per …

N° Camerino per

N° 12 Bottigliette d’acqua naturale

Promozione:

Tecnico: